{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":454,"n_cols":8,"rows_kept":454,"merged":[[1,0,1,6],[56,0,56,6],[219,0,219,6],[220,0,220,6],[235,0,235,7],[278,0,278,6],[297,0,297,6],[353,0,353,6],[366,0,366,6],[385,0,385,6],[386,0,386,6],[387,0,387,6]]}
["序号","数据点位地址（KKS码）","数据点位名称","单位","数据来源","通讯接口形式","通讯协议","备注"]
["1：垃圾量计量模块"]
[1,"1ACC_TIME_LOG_W0","#1炉入料垃圾重量本次记录","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[2,"1ACC_WASTE_ACC-T","#1炉垃圾量吞吐量累积（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[3,"1ACC_WASTE_BAR_07-T","#1炉垃圾称重累积0~8时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[4,"1ACC_WASTE_BAR_15-8-T","#1炉垃圾称重累积9~16时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[5,"1ACC_WASTE_BAR_23-15-T","#1炉垃圾称重累积17~24时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[6,"A1HBK10AA101AI","#1炉推料器A位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[7,"A1HBK10AA102AI","#1炉推料器B位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[8,"A1HBK10AA103AI","#1炉推料器C位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[9,"A1HBK10AA104AI","#1炉推料器D位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[10,"2ACC_TIME_LOG_W0","#2炉入料垃圾重量本次记录","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[11,"2ACC_WASTE_ACC-T","#2炉垃圾量吞吐量累积（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[12,"2ACC_WASTE_BAR_07-T","#2炉垃圾称重累积0~8时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[13,"2ACC_WASTE_BAR_15-8-T","#2炉垃圾称重累积9~16时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[14,"2ACC_WASTE_BAR_23-15-T","#2炉垃圾称重累积17~24时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[15,"A2HBK10AA101AI","#2炉推料器A位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[16,"A2HBK10AA102AI","#2炉推料器B位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[17,"A2HBK10AA103AI","#2炉推料器C位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[18,"A2HBK10AA104AI","#2炉推料器D位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[19,"3ACC_TIME_LOG_W0","#3炉入料垃圾重量本次记录","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[20,"3ACC_WASTE_ACC-T","#3炉垃圾量吞吐量累积（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[21,"3ACC_WASTE_BAR_07-T","#3炉垃圾称重累积0~8时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[22,"3ACC_WASTE_BAR_15-8-T","#3炉垃圾称重累积9~16时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[23,"3ACC_WASTE_BAR_23-15-T","#3炉垃圾称重累积17~24时（今天）","t","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[24,"A3HBK10AA101AI","#3炉推料器A位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[25,"A3HBK10AA102AI","#3炉推料器B位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[26,"A3HBK10AA103AI","#3炉推料器C位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[27,"A3HBK10AA104AI","#3炉推料器D位置","mm","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[28,"4ACC_TIME_LOG_W0","#4炉入料垃圾重量本次记录","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[29,"4ACC_WASTE_ACC-T","#4炉垃圾量吞吐量累积（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[30,"4ACC_WASTE_BAR_07-T","#4炉垃圾称重累积0~8时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[31,"4ACC_WASTE_BAR_15-8-T","#4炉垃圾称重累积9~16时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[32,"4ACC_WASTE_BAR_23-15-T","#4炉垃圾称重累积17~24时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[33,"B1HBK10AA101AI","#4炉推料器A位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[34,"B1HBK10AA102AI","#4炉推料器B位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[35,"B1HBK10AA103AI","#4炉推料器C位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[36,"B1HBK10AA104AI","#4炉推料器D位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[37,"5ACC_TIME_LOG_W0","#5炉入料垃圾重量本次记录","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[38,"5ACC_WASTE_ACC-T","#5炉垃圾量吞吐量累积（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[39,"5ACC_WASTE_BAR_07-T","#5炉垃圾称重累积0~8时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[40,"5ACC_WASTE_BAR_15-8-T","#5炉垃圾称重累积9~16时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[41,"5ACC_WASTE_BAR_23-15-T","#5炉垃圾称重累积17~24时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[42,"B2HBK10AA101AI","#5炉推料器A位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[43,"B2HBK10AA102AI","#5炉推料器B位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[44,"B2HBK10AA103AI","#3炉推料器C位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[45,"B2HBK10AA104AI","#3炉推料器D位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[46,"6ACC_TIME_LOG_W0","#6炉入料垃圾重量本次记录","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[47,"6ACC_WASTE_ACC-T","#6炉垃圾量吞吐量累积（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[48,"6ACC_WASTE_BAR_07-T","#6炉垃圾称重累积0~8时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[49,"6ACC_WASTE_BAR_15-8-T","#6炉垃圾称重累积9~16时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[50,"6ACC_WASTE_BAR_23-15-T","#6炉垃圾称重累积17~24时（今天）","t","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[51,"B3HBK10AA101AI","#6炉推料器A位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[52,"B3HBK10AA102AI","#6炉推料器B位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[53,"B3HBK10AA103AI","#6炉推料器C位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[54,"B3HBK10AA104AI","#6炉推料器D位置","mm","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
["2:垃圾焚烧模块"]
[1,"A1HBK20CT601","#1炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[2,"A1HBK20CT602","#1炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[3,"A1HBK20CT603","#1炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[4,"A1HBK20CT604","#1炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[5,"A1HBK20CT605","#1炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[6,"A1HBK20CT606","#1炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[7,"A1HBK20CT607","#1炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[8,"A1HBK20CT608","#1炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[9,"A1HBK20CT609","#1炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[10,"A1HLA10AA101GT","#1炉一次风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[11,"A1HLB10AN001AI","#1炉一次风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[12,"A1HLB10AN001CE2","#1炉一次风机电流2","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[13,"A1HLB10AN001ZS2","#1炉一次风机变频器运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[14,"A1HLA20AA101GT","#1炉二次风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[15,"A1HLB20AN001AI","#1炉二次风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[16,"A1HLB20AN001CE","#1炉二次风机电流","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[17,"A1HLB20AN001ZS","#1炉二次风机电机已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[18,"A1HBK20CP115","#1炉第一烟道上部烟压（左）2","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[19,"A1HBK20CP116","#1炉第一烟道上部烟压（左）3","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[20,"A1HBK20CP118","#1炉第一烟道上部烟压（右）2","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[21,"A1HBK20CP119","#1炉第一烟道上部烟压（右）3","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[22,"A1HNA10AA101GT","#1炉引风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[23,"A1HNC10AN001AI","#1炉引风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[24,"A1HNC10AN001CE1","#1炉引风机电流2","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[25,"A1HNC10AN001ZS2","#1炉一次风机变频器运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[26,"A2HBK20CT601","#2炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[27,"A2HBK20CT602","#2炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[28,"A2HBK20CT603","#2炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[29,"A2HBK20CT604","#2炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[30,"A2HBK20CT605","#2炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[31,"A2HBK20CT606","#2炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[32,"A2HBK20CT607","#2炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[33,"A2HBK20CT608","#2炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[34,"A2HBK20CT609","#2炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[35,"A2HLA10AA101GT","#2炉一次风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[36,"A2HLB10AN001AI","#2炉一次风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[37,"A2HLB10AN001CE2","#2炉一次风机电流2","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[38,"A2HLB10AN001ZS2","#2炉一次风机变频器运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[39,"A2HLA20AA101GT","#2炉二次风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[40,"A2HLB20AN001AI","#2炉二次风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[41,"A2HLB20AN001CE","#2炉二次风机电流","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[42,"A2HLB20AN001ZS","#2炉二次风机电机已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[43,"A2HBK20CP115","#2炉第一烟道上部烟压（左）2","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[44,"A2HBK20CP116","#2炉第一烟道上部烟压（左）3","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[45,"A2HBK20CP118","#2炉第一烟道上部烟压（右）2","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[46,"A2HBK20CP119","#2炉第一烟道上部烟压（右）3","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[47,"A2HNA10AA101GT","#2炉引风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[48,"A2HNC10AN001AI","#2炉引风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[49,"A2HNC10AN001CE1","#2炉引风机电流2","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[50,"A2HNC10AN001ZS2","#2炉一次风机变频器运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[51,"A3HBK20CT601","#3炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[52,"A3HBK20CT602","#3炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[53,"A3HBK20CT603","#3炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[54,"A3HBK20CT604","#3炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[55,"A3HBK20CT605","#3炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[56,"A3HBK20CT606","#3炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[57,"A3HBK20CT607","#3炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[58,"A3HBK20CT608","#3炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[59,"A3HBK20CT609","#3炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[60,"A3HLA10AA101GT","#3炉一次风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[61,"A3HLB10AN001AI","#3炉一次风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[62,"A3HLB10AN001CE2","#3炉一次风机电流2","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[63,"A3HLB10AN001ZS2","#3炉一次风机变频器运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[64,"A3HLA20AA101GT","#3炉二次风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[65,"A3HLB20AN001AI","#3炉二次风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[66,"A3HLB20AN001CE","#3炉二次风机电流","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[67,"A3HLB20AN001ZS","#3炉二次风机电机已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[68,"A3HBK20CP115","#3炉第一烟道上部烟压（左）2","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[69,"A3HBK20CP116","#3炉第一烟道上部烟压（左）3","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[70,"A3HBK20CP118","#3炉第一烟道上部烟压（右）2","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[71,"A3HBK20CP119","#3炉第一烟道上部烟压（右）3","Pa","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[72,"A3HNA10AA101GT","#3炉引风机进口调节风门阀位反馈","%","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[73,"A3HNC10AN001AI","#3炉引风机速度反馈","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[74,"A3HNC10AN001CE1","#3炉引风机电流2","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[75,"A3HNC10AN001ZS2","#3炉一次风机变频器运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[76,"B1HBK20CT601","#4炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[77,"B1HBK20CT602","#4炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T20","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[78,"B1HBK20CT603","#4炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[79,"B1HBK20CT604","#4炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[80,"B1HBK20CT605","#4炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T30","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[81,"B1HBK20CT606","#4炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[82,"B1HBK20CT607","#4炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[83,"B1HBK20CT608","#4炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[84,"B1HBK20CT609","#4炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[85,"B1HLA10AA101GT","#4炉一次风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[86,"B1HLB10AN001AI","#4炉一次风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[87,"B1HLB10AN001CE2","#4炉一次风机电流2","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[88,"B1HLB10AN001ZS2","#4炉一次风机变频器运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[89,"B1HLA20AA101GT","#4炉二次风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[90,"B1HLB20AN001AI","#4炉二次风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[91,"B1HLB20AN001CE","#4炉二次风机电流","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[92,"B1HLB20AN001ZS","#4炉二次风机电机已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[93,"B1HBK20CP115","#4炉第一烟道上部烟压（左）2","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[94,"B1HBK20CP116","#4炉第一烟道上部烟压（左）3","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[95,"B1HBK20CP118","#4炉第一烟道上部烟压（右）2","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[96,"B1HBK20CP119","#4炉第一烟道上部烟压（右）3","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[97,"B1HNA10AA101GT","#4炉引风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[98,"B1HNC10AN001AI","#4炉引风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[99,"B1HNC10AN001CE1","#4炉引风机电流2","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[100,"B1HNC10AN001ZS2","#4炉一次风机变频器运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[101,"B2HBK20CT601","#5炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[102,"B2HBK20CT602","#5炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[103,"B2HBK20CT603","#5炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[104,"B2HBK20CT604","#5炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[105,"B2HBK20CT605","#5炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[106,"B2HBK20CT606","#5炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[107,"B2HBK20CT607","#5炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[108,"B2HBK20CT608","#5炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[109,"B2HBK20CT609","#5炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[110,"A1HLA10AA101GT","#1炉一次风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[111,"A1HLB10AN001AI","#1炉一次风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[112,"A1HLB10AN001CE2","#1炉一次风机电流2","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[113,"A1HLB10AN001ZS2","#1炉一次风机变频器运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[114,"A1HLA20AA101GT","#1炉二次风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[115,"A1HLB20AN001AI","#1炉二次风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[116,"A1HLB20AN001CE","#1炉二次风机电流","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[117,"A1HLB20AN001ZS","#1炉二次风机电机已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[118,"A1HBK20CP115","#1炉第一烟道上部烟压（左）2","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[119,"A1HBK20CP116","#1炉第一烟道上部烟压（左）3","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[120,"A1HBK20CP118","#1炉第一烟道上部烟压（右）2","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[121,"A1HBK20CP119","#1炉第一烟道上部烟压（右）3","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[122,"A1HNA10AA101GT","#1炉引风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[123,"A1HNC10AN001AI","#1炉引风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[124,"A1HNC10AN001CE1","#1炉引风机电流2","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[125,"A1HNC10AN001ZS2","#1炉一次风机变频器运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[126,"B3HBK20CT601","#5炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[127,"B3HBK20CT602","#5炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[128,"B3HBK20CT603","#5炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[129,"B3HBK20CT604","#5炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[130,"B3HBK20CT605","#5炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[131,"B3HBK20CT606","#5炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[132,"B3HBK20CT607","#5炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[133,"B3HBK20CT608","#5炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[134,"B3HBK20CT609","#5炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[135,"B3HLA10AA101GT","#6炉一次风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[136,"B3HLB10AN001AI","#6炉一次风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[137,"B3HLB10AN001CE2","#6炉一次风机电流2","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[138,"B3HLB10AN001ZS2","#6炉一次风机变频器运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[139,"B3HLA20AA101GT","#6炉二次风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[140,"B3HLB20AN001AI","#6炉二次风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[141,"B3HLB20AN001CE","#6炉二次风机电流","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[142,"B3HLB20AN001ZS","#6炉二次风机电机已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[143,"B3HBK20CP115","#6炉第一烟道上部烟压（左）2","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[144,"B3HBK20CP116","#6炉第一烟道上部烟压（左）3","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[145,"B3HBK20CP118","#6炉第一烟道上部烟压（右）2","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[146,"B3HBK20CP119","#6炉第一烟道上部烟压（右）3","Pa","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[147,"B3HNA10AA101GT","#6炉引风机进口调节风门阀位反馈","%","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[148,"B3HNC10AN001AI","#6炉引风机速度反馈","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[149,"B3HNC10AN001CE1","#6炉引风机电流2","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[150,"B3HNC10AN001ZS2","#6炉一次风机变频器运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[151,"A1HJY13FU001","#1炉#1辅助燃烧器已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[152,"A1HJY14FU001","#1炉#2辅助燃烧器已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[153,"A2HJY13FU001","#2炉#1辅助燃烧器已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[154,"A2HJY14FU001","#2炉#2辅助燃烧器已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[155,"A3HJY13FU001","#3炉#1辅助燃烧器已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[156,"A3HJY14FU001","#3炉#2辅助燃烧器已运行",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[157,"B1HJY13FU001","#4炉#1辅助燃烧器已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[158,"B1HJY14FU001","#4炉#2辅助燃烧器已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[159,"B2HJY13FU001","#5炉#1辅助燃烧器已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[160,"B2HJY14FU001","#5炉#2辅助燃烧器已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[161,"B3HJY13FU001","#6炉#1辅助燃烧器已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[162,"B3HJY14FU001","#6炉#2辅助燃烧器已运行",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
["3.烟气净化模块"]
["3.1干法脱酸"]
[1,"A0HTJ10AN001AI","#1-#3炉消石灰1变频锁气机1转速","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA","干粉质量=频率*50"]
[2,"A0HTJ21AN001ZS","#1-#3炉消石灰罗茨风机1合闸状态",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[3,"A0HTJ10AN002AI","#1-#3炉消石灰1变频锁气机2转速","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA","干粉质量=频率*50"]
[4,"A0HTJ22AN001ZS","#1-#3炉消石灰罗茨风机2合闸状态",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[5,"A0HTJ10AN003AI","#1-#3炉消石灰1变频锁气机3转速","Hz","#1DCS","以太网","OPC_DA","干粉质量=频率*50"]
[6,"A0HTJ23AN001ZS","#1-#3炉消石灰罗茨风机3合闸状态",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[7,"A0HTJ24AN001ZS","#1-#3炉消石灰罗茨风机4合闸状态",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[8,"B0HTJ10AN001AI","#4-#6炉消石灰仓2变频锁气机1转速","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA","干粉质量=频率*50"]
[9,"B0HTJ21AN001ZS","#4-#6炉消石灰罗茨风机5合闸状态",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[10,"B0HTJ10AN002AI","#4-#6炉消石灰仓2变频锁气机2转速","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA","干粉质量=频率*50"]
[11,"B0HTJ22AN001ZS","#4-#6炉消石灰罗茨风机6合闸状态",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[12,"B0HTJ10AN003AI","#4-#6炉消石灰仓2变频锁气机3转速","Hz","#2DCS","以太网","OPC_DA","干粉质量=频率*50"]
[13,"B0HTJ23AN001ZS","#4-#6炉消石灰罗茨风机7合闸状态",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[14,"B0HTJ24AN001ZS","#4-#6炉消石灰罗茨风机8合闸状态",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
["3.2半干法脱酸"]
[1,"A1HTK30AA002ZO","#1炉反应塔浆液阀开位置",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[2,"A1HTK30CF001","#1炉反应塔浆液管流量","m³/h","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[3,"A1HTD30AP001CE","#1炉旋转喷雾电机B相电流","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[4,"A1HTD30AP001GL","#1炉旋转喷雾电机有功功率","kW","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[5,"A1HTD10CT001","#1炉反应塔灰斗加热器温度","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[6,"A1HTA10CT001","#1炉反应塔入口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[7,"A1HTA20CT001","#1炉反应塔出口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[8,"A2HTK30AA002ZO","#2炉反应塔浆液阀开位置",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[9,"A2HTK30CF001","#2炉反应塔浆液管流量","m³/h","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[10,"A2HTD30AP001CE","#2炉旋转喷雾电机B相电流","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[11,"A2HTD30AP001GL","#2炉旋转喷雾电机有功功率","kW","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[12,"A2HTD10CT001","#2炉反应塔灰斗加热器温度","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[13,"A2HTA10CT001","#2炉反应塔入口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[14,"A2HTA20CT001","#2炉反应塔出口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[15,"A3HTK30AA002ZO","#3炉反应塔浆液阀开位置",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[16,"A3HTK30CF001","#3炉反应塔浆液管流量","m³/h","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[17,"A3HTD30AP001CE","#3炉旋转喷雾电机B相电流","A","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[18,"A3HTD30AP001GL","#3炉旋转喷雾电机有功功率","kW","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[19,"A3HTD10CT001","#3炉反应塔灰斗加热器温度","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[20,"A3HTA10CT001","#3炉反应塔入口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[21,"A3HTA20CT001","#3炉反应塔出口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[22,"B1HTK30AA002ZO","#4炉反应塔浆液阀开位置",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[23,"B1HTK30CF001","#4炉反应塔浆液管流量","m³/h","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[24,"B1HTD30AP001CE","#4炉旋转喷雾电机B相电流","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[25,"B1HTD30AP001GL","#4炉旋转喷雾电机有功功率","kW","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[26,"B1HTD10CT001","#4炉反应塔灰斗加热器温度","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[27,"B1HTA10CT001","#4炉反应塔入口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[28,"B1HTA20CT001","#4炉反应塔出口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[29,"B2HTK30AA002ZO","#5炉反应塔浆液阀开位置",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[30,"B2HTK30CF001","#5炉反应塔浆液管流量","m³/h","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[31,"B2HTD30AP001CE","#5炉旋转喷雾电机B相电流","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[32,"B2HTD30AP001GL","#5炉旋转喷雾电机有功功率","kW","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[33,"B2HTD10CT001","#5炉反应塔灰斗加热器温度","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[34,"B2HTA10CT001","#5炉反应塔入口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[35,"B2HTA20CT001","#5炉反应塔出口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[36,"B3HTK30AA002ZO","#1炉反应塔浆液阀开位置",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[37,"B3HTK30CF001","#1炉反应塔浆液管流量","m³/h","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[38,"B3HTD30AP001CE","#1炉旋转喷雾电机B相电流","A","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[39,"B3HTD30AP001GL","#1炉旋转喷雾电机有功功率","kW","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[40,"B3HTD10CT001","#1炉反应塔灰斗加热器温度","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[41,"B3HTA10CT001","#1炉反应塔入口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[42,"B3HTA20CT001","#1炉反应塔出口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
["3.3湿法脱酸"]
[1,"A1HTV40CF101","#1炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计","m³/h","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[2,"A1HTN21CQ101","#1炉冷却液pH缓冲罐A",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[3,"A1HTN10CT101","#1炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[4,"A2HTV40CF101","#2炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计","m³/h","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[5,"A2HTN21CQ101","#2炉冷却液pH缓冲罐A",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[6,"A2HTN10CT101","#3炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[7,"A3HTV40CF101","#3炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计","m³/h","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[8,"A3HTN21CQ101","#3炉冷却液pH缓冲罐A",null,"#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[9,"A3HTN10CT101","#3炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度","℃","#1DCS","以太网","OPC_DA"]
[10,"B1HTV40CF101","#4炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计","m³/h","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[11,"B1HTN21CQ101","#4炉冷却液pH缓冲罐A",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[12,"B1HTN10CT101","#4炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[13,"B2HTV40CF101","#5炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计","m³/h","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[14,"B2HTN21CQ101","#5炉冷却液pH缓冲罐A",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[15,"B2HTN10CT101","#5炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[16,"B3HTV40CF101","#6炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计","m³/h","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[17,"B3HTN21CQ101","#6炉冷却液pH缓冲罐A",null,"#2DCS","以太网","OPC_DA"]
[18,"B3HTN10CT101","#6炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度","℃","#2DCS","以太网","OPC_DA"]
["3.4SNCR脱销"]
[1,"SNCR-FT1401-PV","SNCR-1MS氨水流量","l/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[2,"SI-1MS-XV1401-OP","SNCR-#1线氨水总阀开到位",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[3,"SNCR-01-TE","SNCR-#1线炉膛温度(靠近喷枪)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[4,"A1CFQ03FA105","#1炉除尘器出口NH3浓度","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[5,"SNCR-FT2401-PV","SNCR-2MS氨水流量","l/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[6,"2MS-XV2401-OP","SNCR-#2线氨水总阀开到位",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[7,"SNCR-02-TE","SNCR-#2线炉膛温度(靠近喷枪)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[8,"A2CFQ03FA105","#2炉除尘器出口NH3浓度","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[9,"SNCR-FT3401-PV","SNCR-3MS氨水流量","l/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[10,"SI-3MS-XV3401-OP","SNCR-#3线氨水总阀开到位",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[11,"SNCR-03-TE","SNCR-#3线炉膛温度(靠近喷枪)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[12,"A3CFQ03FA105","#3炉除尘器出口NH3浓度","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[13,"SNCR-FT4401-PV","SNCR-4MS氨水流量","l/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[14,"SI-4MS-XV4401-OP","SNCR-#4线氨水总阀开到位",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[15,"SNCR-04-TE","SNCR-#4线炉膛温度(靠近喷枪)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[16,"B1CFQ03FA105","#4炉除尘器出口NH3浓度","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[17,"SNCR-FT5401-PV","SNCR-5MS氨水流量","l/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[18,"5MS-XV5401-OP","SNCR-#5线氨水总阀开到位",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[19,"SNCR-05-TE","SNCR-#5线炉膛温度(靠近喷枪)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[20,"B2CFQ03FA105","#5炉除尘器出口NH3浓度","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[21,"SNCR-FT6401-PV","SNCR-6MS氨水流量","l/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[22,"SI-6MS-XV6401-OP","SNCR-#6线氨水总阀开到位",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[23,"SNCR-06-TE","SNCR-#6线炉膛温度(靠近喷枪)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[24,"B3CFQ03FA105","#6炉除尘器出口NH3浓度","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
["3.5SCR脱销"]
[1,"A1HTF10AA002ZO","#1炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[2,"A1HTF10CF101","#1炉MDU1.1单元氨水管道流量","l/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[3,"A1HTL10CT103","#1炉反应器进口管道温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[4,"A1HTL10CT104","#1炉GGH2净烟气进口温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[5,"A1CFQ01FA108_CAL","#1炉烟气排放NH3浓度(折氧干态)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[6,"A2HTF10AA002ZO","#2炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[7,"A2HTF10CF101","#2炉MDU1.1单元氨水管道流量","l/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[8,"A2HTL10CT103","#2炉反应器进口管道温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[9,"A2HTL10CT104","#2炉GGH2净烟气进口温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[10,"A2CFQ01FA108_CAL","#2炉烟气排放NH3浓度(折氧干态)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[11,"A3HTF10AA002ZO","#3炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[12,"A3HTF10CF101","#3炉MDU1.1单元氨水管道流量","l/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[13,"A3HTL10CT103","#3炉反应器进口管道温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[14,"A3HTL10CT104","#3炉GGH2净烟气进口温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[15,"A3CFQ01FA108_CAL","#3炉烟气排放NH3浓度(折氧干态)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[16,"B1HTF10AA002ZO","#4炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[17,"B1HTF10CF101","#4炉MDU1.1单元氨水管道流量","l/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[18,"B1HTL10CT103","#4炉反应器进口管道温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[19,"B1HTL10CT104","#4炉GGH2净烟气进口温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[20,"B1CFQ01FA108_CAL","#4炉烟气排放NH3浓度(折氧干态)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[21,"B2HTF10AA002ZO","#5炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[22,"B2HTF10CF101","#5炉MDU1.1单元氨水管道流量","l/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[23,"B2HTL10CT103","#5炉反应器进口管道温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[24,"B2HTL10CT104","#5炉GGH2净烟气进口温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[25,"B2CFQ01FA108_CAL","#5炉烟气排放NH3浓度(折氧干态)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[26,"B3HTF10AA002ZO","#6炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[27,"B3HTF10CF101","#6炉MDU1.1单元氨水管道流量","l/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[28,"B3HTL10CT103","#6炉反应器进口管道温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[29,"B3HTL10CT104","#6炉GGH2净烟气进口温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[30,"B3CFQ01FA108_CAL","#6炉烟气排放NH3浓度(折氧干态)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
["3.6活性炭出二恶英及重金属"]
[1,"A0HRJ11AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#4称重系统流量输出","kg/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[2,"A0HRJ11AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#4给料机运行",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[3,"A0HRJ12AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#5称重系统流量输出","kg/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[4,"A0HRJ12AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#5给料机运行",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[5,"A0HRJ13GH001AI","#4-#6炉活性炭仓#6称重系统流量输出","kg/h","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[6,"A0HRJ13AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#6给料机运行",null,"#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[7,"B0HRJ13GH001AI","#4-#6炉活性炭仓#6称重系统流量输出","kg/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[8,"B0HRJ13AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#6给料机运行",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[9,"B0HRJ12AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#5称重系统流量输出","kg/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[10,"B0HRJ12AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#5给料机运行",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[11,"B0HRJ11AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#4称重系统流量输出","kg/h","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[12,"B0HRJ11AF002ZS","#4-#6炉活性炭仓#4给料机运行",null,"#2DCS","以太网","OPC-DA"]
["3.7布袋除尘"]
[1,"A1HTA20CT001","#1炉反应塔出口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[2,"A1HTA30CT001","#1炉布袋除尘器出口烟气温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[3,"A1HTA20DP001","#1炉布袋差压","Pa","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[4,"A2HTA20CT001","#2炉反应塔出口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[5,"A2HTA30CT001","#2炉布袋除尘器出口烟气温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[6,"A2HTA20DP001","#2炉布袋差压","Pa","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[7,"A3HTA20CT001","#3炉反应塔出口烟气温度1","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[8,"A3HTA30CT001","#3炉布袋除尘器出口烟气温度","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[9,"A3HTA20DP001","#3炉布袋差压","Pa","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[10,"B1HTA20CT001","#4炉反应塔出口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[11,"B1HTA30CT001","#4炉布袋除尘器出口烟气温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[12,"B1HTA20DP001","#4炉布袋差压","Pa","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[13,"B2HTA20CT001","#5炉反应塔出口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[14,"B2HTA30CT001","#5炉布袋除尘器出口烟气温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[15,"B2HTA20DP001","#5炉布袋差压","Pa","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[16,"B3HTA20CT001","#6炉反应塔出口烟气温度1","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[17,"B3HTA30CT001","#6炉布袋除尘器出口烟气温度","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[18,"B3HTA20DP001","#6炉布袋差压","Pa","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
["3.8静电除尘"]
["无"]
["4.烟气排放模块"]
[1,"1SCY_AI1011","#1炉烟气温度(1小时均值)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[2,"1SCY_AI1012","#1炉烟气湿度(1小时均值)","%rh","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[3,"1SCY_AI1013","#1炉烟气压力(1小时均值)","Pa","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[4,"1SCY_AI1015","#1炉SO2折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[5,"1SCY_AI1016","#1炉NOx折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[6,"1SCY_AI1017","#1炉烟尘折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[7,"1SCY_AI1018","#1炉标况流量(1小时均值)","Nm³/s","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[8,"1SCY_AI1020","#1炉焚烧炉中值(1小时均值)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[9,"1SCY_AI1010","#1炉干基氧百分比(1小时均值)","%","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[10,"1SCY_AI101","#1炉HCL折算(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[11,"1SCY_AI106","#1炉CO折算(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[12,"2SCY_AI1011","#2炉烟气温度(1小时均值)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[13,"2SCY_AI1012","#2炉烟气湿度(1小时均值)","%rh","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[14,"2SCY_AI1013","#2炉烟气压力(1小时均值)","Pa","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[15,"2SCY_AI1015","#2炉SO2折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[16,"2SCY_AI1016","#2炉NOx折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[17,"2SCY_AI1017","#2炉烟尘折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[18,"2SCY_AI1018","#2炉标况流量(1小时均值)","Nm³/s","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[19,"2SCY_AI1020","#2炉焚烧炉中值(1小时均值)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[20,"2SCY_AI1010","#2炉干基氧百分比(1小时均值)","%","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[21,"2SCY_AI101","#2炉HCL折算(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[22,"2SCY_AI106","#2炉CO折算(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[23,"3SCY_AI1011","#3炉烟气温度(1小时均值)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[24,"3SCY_AI1012","#3炉烟气湿度(1小时均值)","%rh","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[25,"3SCY_AI1013","#3炉烟气压力(1小时均值)","Pa","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[26,"3SCY_AI1015","#3炉SO2折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[27,"3SCY_AI1016","#3炉NOx折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[28,"3SCY_AI1017","#3炉烟尘折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[29,"3SCY_AI1018","#3炉标况流量(1小时均值)","Nm³/s","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[30,"3SCY_AI1020","#3炉焚烧炉中值(1小时均值)","℃","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[31,"3SCY_AI1010","#3炉干基氧百分比(1小时均值)","%","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[32,"3SCY_AI101","#3炉HCL折算(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[33,"3SCY_AI106","#3炉CO折算(1小时均值)","mg/Nm³","#1DCS","以太网","OPC-DA"]
[34,"4SCY_AI1011","#4炉烟气温度(1小时均值)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[35,"4SCY_AI1012","#4炉烟气湿度(1小时均值)","%rh","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[36,"4SCY_AI1013","#4炉烟气压力(1小时均值)","Pa","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[37,"4SCY_AI1015","#4炉SO2折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[38,"4SCY_AI1016","#4炉NOx折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[39,"4SCY_AI1017","#4炉烟尘折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[40,"4SCY_AI1018","#4炉标况流量(1小时均值)","Nm³/s","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[41,"4SCY_AI1020","#4炉焚烧炉中值(1小时均值)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[42,"4SCY_AI1010","#4炉干基氧百分比(1小时均值)","%","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[43,"4SCY_AI101","#4炉HCL折算(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[44,"4SCY_AI106","#4炉CO折算(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[45,"5SCY_AI1011","#5炉烟气温度(1小时均值)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[46,"5SCY_AI1012","#5炉烟气湿度(1小时均值)","%rh","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[47,"5SCY_AI1013","#5炉烟气压力(1小时均值)","Pa","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[48,"5SCY_AI1015","#5炉SO2折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[49,"5SCY_AI1016","#5炉NOx折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[50,"5SCY_AI1017","#5炉烟尘折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[51,"5SCY_AI1018","#5炉标况流量(1小时均值)","Nm³/s","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[52,"5SCY_AI1020","#5炉焚烧炉中值(1小时均值)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[53,"5SCY_AI1010","#5炉干基氧百分比(1小时均值)","%","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[54,"5SCY_AI101","#5炉HCL折算(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[55,"5SCY_AI106","#5炉CO折算(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[56,"6SCY_AI1011","#6炉烟气温度(1小时均值)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[57,"6SCY_AI1012","#6炉烟气湿度(1小时均值)","%rh","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[58,"6SCY_AI1013","#6炉烟气压力(1小时均值)","Pa","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[59,"6SCY_AI1015","#6炉SO2折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[60,"6SCY_AI1016","#6炉NOx折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[61,"6SCY_AI1017","#6炉烟尘折算浓度(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[62,"6SCY_AI1018","#6炉标况流量(1小时均值)","Nm³/s","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[63,"6SCY_AI1020","#6炉焚烧炉中值(1小时均值)","℃","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[64,"6SCY_AI1010","#6炉干基氧百分比(1小时均值)","%","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[65,"6SCY_AI101","#6炉HCL折算(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]
[66,"6SCY_AI106","#6炉CO折算(1小时均值)","mg/Nm³","#2DCS","以太网","OPC-DA"]